Manuel Spitfire Pro 2 boldmaskine
Maskinen må kun bruges af trænere og andre, der har ”kørekort” til maskinen. Ønsker du at bruge maskinen, så kontakt en træner eller en i bestyrelsen. Som medlem må man bruge maskinen mod et gebyr.

Maskinen kan bruges både til tennis og padel – HUSK at bruge tilsvarende bolde (tennisbolde og padelbolde). For at indstille maskinen, skal du ved tænding af maskinen holde down og right knappen nede, når powerknappen slippes. Herefter kommer du til en menu, hvor du kan ændre mellem tennis og padel via ”UP”. Herefter trykkes på menuknappen for at gemme. Maskinen starter op i den menu, som den blev slukket i.

Maskinen skal placeres på banens grundlinje, helst i center, men du kan placere den på forskellige steder, hvis du ønsker det. Læg boldene i tragten, før du begynder. Kom dem ikke i, mens karrusellen drejer, da dette kan forårsage boldstop/ødelæggelse af føder. Brug kun bolde, der er nogenlunde ens i tryk – ikke bløde bolde !!!.
Efter brug lægges tennisbolde i en kasse, og padelbolde lægges i en anden kasse. HUSK at få alle bolde indsamlet efter brug.

Lavt batteri: Lyset for lavt batteri lyser, når batteriets opladning er ved at være lav. Du vil have begrænset tid tilbage, når dette lyser, og du skal oplade batteriet. Du har også 4 bjælke batteriindikator på højre side af skærmen. Bemærk, at batteriet skal oplades efter hver brug. Har maskinen ingen strøm, har klubben en AC-adapter, der giver mulighed for brug af maskinen med strøm til. Den lader ikke op, det sker kun med standard adapter. 
VIGTIGT: når man tager laderstikket ud af maskinen, skal man gøre det ved at tage fat i stikket – IKKE ved at rykke i ledningen, da det både kan ødelægge stikket i maskinen og på ledningen. 

Håndtaget: Pas også på håndtaget til at trække maskinen i – det er lidt skrøbeligt.

KONTROLPANEL
Strøm: Tryk og hold POWER-knappen nede for at tænde eller slukke for maskinen (hold den nede i ca. 3 sekunder). Denne kontakt skal sættes tilbage til den slukkede (midterste O) position, når maskinen transporteres eller opbevares.

Menu: For at justere det interval, boldhastighed eller spin, du har brug for, skal du trykke på MENU-knappen. Når der er trykket på en menu, begynder indstillingen at blinke (den holder op med at blinke efter 30 sekunder, hvis der ikke er valgt noget). Du kan flytte mellem de 3 øverste menupunkter ved at bruge OP og NED knapper. Du kan justere indstillingerne for hvert punkt ved at trykke på VENSTRE og HØJRE knapper. Bemærk: du kan ikke justere højden fra i menuen. Når du er færdig med at lave dine justeringer, tryk på MENU-knappen igen for at fuldføre dit valg.

Interval: Dette indstiller, hvor ofte boldene skydes ud fra maskine. Den kan justeres i interval fra 0 – 20. Interval 20 er den hurtigste (ca. 1 bold hver 2.-3 sekunder). Bemærk at boldene først vil starte med at blive skudt ud fra maskinen, når du trykker på FEED (start/stop) knap.

Boldhastighed: Dette indstiller hastigheden på boldene. Den kan indstilles i interval 0 – 20. Interval 20 er den hurtigste hastighed (ca. 130 km/t), og 0 er den langsomste (ca. 32 km/t). Bemærk, langsommere hastigheder kan også opnås ved at tilføje spin.

Spin: Ved at bruge denne indstilling kan du tilføje topspin eller underskru til hver bold. Den kan indstilles fra -10 til +10. +10 er det højeste topspin.

Højde: Ved at trykke på OP- og NED-knapperne kan du justere højden. Den kan indstilles fra 0 – 200, hvor den højeste højde er 200 (brug denne indstilling for lobs). Bemærk, du kan kun justere højde, når menuen ikke blinker.

Vandret vinkel: Du kan variere den vandrette vinkel, som boldene kommer med ved at trykke på VENSTRE og HØJRE knapper. Bemærk, du kan kun justere vandret vinkel, når menuen ikke blinker.

Foder start/stop: Dette giver dig mulighed for at starte og stoppe fodring af bolde fra maskinen. Hvis du gerne vil have en 15 sekunders forsinkelse, før maskinen begynder at fodre bolde (det giver dig tid til at komme til den anden ende af banen), kan det gøres ved at holde feed-knappen nede i 2 sekunder, når du tænder den. Dette er nyttigt, når du ikke har fjernbetjeningen.

Bolde samme sted: Hvis du blot ønsker at skyde bolde til et enkelt sted gentagne gange, starter du med at indstille det ønskede interval, hastighed og spin, vandret vinkel og højden. Derefter trykker du på FEED (start/stop).
 
Lodret Random: Når der trykkes på den, vil maskinen tilfældigt skyde kort og dybe bolde til to forskellige dybder. Højden justeres med 4 grader, tilfældigt at vælge, hvornår der skal skydes højere/dybere bold og en lavere/kortere bold. Du kan f.eks få 3 dybe bolde efterfulgt af 2 korte bolde og derefter 1 dyb bold og derefter 3 korte bolde. Det er helt tilfældigt. Tryk på denne knap igen for at annullere lodret

Random. Denne indstilling kan aktiveres under brug af andre indstillinger såsom vandret tilfældig eller 2 Linjebor. Bemærk, for at bruge dette korrekt, skal du indstille din maskine til at affyre korte bolde først (f.eks. servelinje), og aktiver derefter Vertical Random. Bolde vil da tilfældigt skyde dybere ind i banen og også mod deres oprindelig kort position. Hvis du prøver at aktivere denne indstilling, når bolde allerede skyder dybt ind i bane, vil du opdage, at boldene vil skyde udenfor baseline.

Vandret Random: Når der er trykket på den, vil maskinen bevæge sig tilfældigt fra side til side i dens snævre omgivelser, som er ganske let at begynde med. Tryk på denne knap en anden gang for at gå ind i medium indstillingen, som giver samme tilfældige funktion med mere bredde (gør det sværere). Den kan trykkes en 3. gang for at gå ind i bred indstilling, som er den sværeste. Tryk på denne knap en 4 gang for at annullere den vandrette tilfældige funktion, og maskinen vender automatisk tilbage til midte position. Når du trykker på denne knap, vil en meddelelsen vises på LCD-skærmen for at fortælle dig det, uanset om du er i smal, medium, bred eller off mode. Du kan også slå Vertical Random til, samtidig med at have korte og dybe bolde, mens du bruger vandret tilfældig.

Total Random: For at opnå totalt tilfældige leveringer af varierende dybder og bredder, skal du blot aktivere både vandrette og lodrette tilfældige knapper én efter den anden. Det er lige meget, hvilken ordre du vælger først. Tryk for eksempel på den vandrette knap og tryk derefter på den lodrette knap, så begge er det aktiv.

2 Line bolde(drill): Ved at trykke én gang på denne knap kommer du ind i 2 Line Drill - smal tilstand, som vil veksle
mellem at fodre dig en smal forhånd og derefter en smal baghånd. Hvis du trykker på den igen, vil du gå ind i 2 Line Drill - medium mode som skifter mellem en medium forhånd og en medium baghånd (lidt sværere). Trykker du på knappen en 3. gang, går maskinen i bred-tilstand, som skifter mellem en bred forhånd og bred baghånd (det sværeste). Tryk på knappen en fjerde gang for at slukke for 2-line Drill.

Bemærk, at den maksimale intervalindstilling, når du bruger 2 Line Drill – er bred 17. Den kan sættes op
til 20 for 2-linjeboret – smal og medium. Du kan også aktivere Vertical Random på samme tid som den fodrer korte og dybe bolde, mens du bruger 2 Line Drill.

Feed On: Når denne lyser, er maskinen i gang med at fodre bolde. Se aldring ind i boldudkastningshullet uden at slukke for maskinen, heller ikke hvis den er stoppet med at fodre bold af en eller anden grund. Der kan være en bold, der har sat sig fast, som pludselig bliver skudt ud. Vær altid forsigtig, når du står nær fronten af ​​maskinen.
